チェックリスト

No.１

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 検　査　項　目 | チ　ェ　ッ　ク　ポ　イ　ン　ト | ﾁｪｯｸ欄 |
| 1 流入管きょ及び放流管きょの勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか。 |  |
| 2 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。 |  |
| 3 誤接合等の有無 | 生活排水が全て接続されているか。 |  |
| 4 弁の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定期間ごとに適切な弁が設置されているか。 |  |
| 5 流入管きょ、放流管きょ及び空気 配管の変形、破損のおそれ | 管の露出等により変形、破損のおそれはな  いか。 |  |
| 6 かさ上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行  うことができるか。 |  |
| 7 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。 |  |
| 保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。 |  |
| コンクリートスラブが打たれているか。 |  |
| 8 漏水の有無 漏 | 漏水を生じていないか。 |  |
| 9 浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保られているか。 |  |
| 10 接触材等の変形、破損、固定の状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接  触材に変形や破損はないか。 |  |
| しっかり固定されているか。 |  |
| 11 ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の状況 | 各装置に変形や破損はないか。 |  |
| しっかり固定されているか。 |  |
| 空気の出方や水流に片寄りはないか。 |  |
| 12 消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか。  しっかり固定されているか。  薬剤筒は傾いていないか。 |  |

No.２

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 検　査　項　目 | チ　ェ　ッ　ク　ポ　イ　ン　ト | ﾁｪｯｸ欄 |
| 13 ポンプ設備（ 流入ポンプ及び放  流ポンプ）の設置、稼働状況 | ポンプますに変形や破損はないか。 |  |
| ポンプますに漏水のおそれはないか。 |  |
| ポンプが２台以上設置されているか。 |  |
| 計画どおりの能力のポンプが設置されて  いるか。 |  |
| ポンプの固定が十分行われているか。 |  |
| ポンプの取りはずしが可能か。 |  |
| ポンプの位置や配管がレベルスイッチの  稼働を妨げるそれはないか。 |  |
| 14 ブロワーの設置、稼働状況 | 防振対策がなされているか。 |  |
| 固定が十分行われているか。 |  |
| アースはなされているか。 |  |
| 漏電のおそれはないか。 |  |
| **上記のとおり確認したことを証します。**  令和　　　年　　　月　　　日  担当浄化槽設備士　　氏 名  （浄化槽設備士免状の交付番号　　　　　　　　　　） | | |